**Contactloze infrarood thermometer – model R11**

**Kenmerken:**

\* meten van de oppervlaktetemperatuur van het lichaam en voorwerpen  
\* bediening met één knop  
\* geheugencapaciteit van 16 metingen   
\* gekleurde achtergrondverlichting  
\* wisselbaar van ºC naar ºF en omgekeerd

**Productspecificaties**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Productnaam | R11 standaard Engelstalige contactloze infrarood thermometer | |
| Plaats van meting | Voorhoofd, op 3-5 cm | |
| Weergavemogelijkheid | ºC or ºF | |
| Precisie van de weergave | 0.1ºC/ºF | |
| Meetbereik | Lichaam 34.0-43.0ºC (86.6-109.4ºF) | |
| Voorwerpen 0.0-99.0ºC (32.0-210.2ºF) | |
| Nauwkeurigheid | Lichaamsmeting | 34.0-34.9ºC: ±0.3ºC 93.2-94.82ºF: ±0.54ºF |
| 35.0-42.0ºC: ±0.2ºC 95-107.6ºF: ±0.36ºF |
| 42.1-43.0ºC: ±0.3ºC 107.78-109.4ºF: ±0.54ºF |
| Objectmeting | 0.0-99.0ºC: ±1.0ºC 32-210.2ºF: ±1.8ºF |
| Geheugen | Geheugenopslag van 16 metingen | |
| Automatisch uitschakelen | 15 seconden na gebruik | |
| Batterij | 2 AAA batterijen (inbegrepen) | |
| Afmeting van de thermometer | 160\*40\*38mm | |
| Gewicht | 69 g (batterij niet inbegrepen) | |
| Werking | Werkt nauwkeurig binnen een temperatuurbereik van  15.0-35.0ºC (59.0-95.0ºF) en bij een relatieve vochtigheidsgraad ≤85% | |
| Bewaring | Stockeren in een ruimte tussen -20.0-54ºC (-4.0-129.2ºF) en bij een relatieve vochtigheidsgraad ≤90% | |