**Contactloze infrarood thermometer – model R11**

**Kenmerken:**

\* meten van de oppervlaktetemperatuur van het lichaam en voorwerpen
\* bediening met één knop
\* geheugencapaciteit van 16 metingen
\* gekleurde achtergrondverlichting
\* wisselbaar van ºC naar ºF en omgekeerd

**Productspecificaties**

|  |  |
| --- | --- |
| Productnaam | R11 standaard Engelstalige contactloze infrarood thermometer |
| Plaats van meting | Voorhoofd, op 3-5 cm |
| Weergavemogelijkheid | ºC or ºF |
| Precisie van de weergave | 0.1ºC/ºF |
| Meetbereik | Lichaam 34.0-43.0ºC (86.6-109.4ºF) |
| Voorwerpen 0.0-99.0ºC (32.0-210.2ºF) |
| Nauwkeurigheid | Lichaamsmeting | 34.0-34.9ºC: ±0.3ºC93.2-94.82ºF: ±0.54ºF |
| 35.0-42.0ºC: ±0.2ºC95-107.6ºF: ±0.36ºF |
| 42.1-43.0ºC: ±0.3ºC107.78-109.4ºF: ±0.54ºF |
| Objectmeting | 0.0-99.0ºC: ±1.0ºC32-210.2ºF: ±1.8ºF |
| Geheugen | Geheugenopslag van 16 metingen |
| Automatisch uitschakelen | 15 seconden na gebruik |
| Batterij | 2 AAA batterijen (inbegrepen) |
| Afmeting van de thermometer | 160\*40\*38mm |
| Gewicht | 69 g (batterij niet inbegrepen) |
| Werking | Werkt nauwkeurig binnen een temperatuurbereik van 15.0-35.0ºC (59.0-95.0ºF) en bij een relatieve vochtigheidsgraad ≤85%  |
| Bewaring | Stockeren in een ruimte tussen -20.0-54ºC (-4.0-129.2ºF) en bij een relatieve vochtigheidsgraad ≤90% |